**ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР**

**КАВЕР ГРУППЫ MENDELEEV BAND**

**И ШОУ PEPSI DANCE**

**Акустическая система** достойных брэндов (НЕ alto, НЕ behringer)
 Необходимую мощность брать из расчета 50 Вт на 1 гостя
   В помещении - от 4 кВт (минимум 2 саба + 2 сателлита)
   На открытой площадке - от 6 кВт

**Мониторы** 2-3 штуки с возможностью подключения напрямую в микшерный пульт группы (AUX XLR 2-3 мониторные линии)
Группа приезжает с пультом Soundcraft UI16 (Main OUT XLR),

для линка требуется два свободных входа XLR на пульте прокатчика

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРУПНЫХ СЦЕНИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Инструмент** | **Подключение** |
| 1. Электронная барабанная установка
 | Стереопара ¼’’TS Привозим Roland TD 11KV |
| 1. Гитара
 | ¼’’TS (работаем через процессор) |
| 1. Саксофон
 | XLR (снимаем звук своим микрофоном на прищепке) |
| 1. Два вокалиста
 | XLR (один радиомикрофон привозим свой, второй радиомикрофон -достойного уровня и исправный - со стороны заказчика) |
| 1. Плэйбек
 | 4 выходных канала с аудиокарты ¼’’TS |

**Stage План:**

MON 4 220V

AUX 5 (1/4’’ TS)

Для ушного мониторинга

MON 2 220V

MON 3 220V

MON 1

MON 1